## ✅ TODOs

## 🔄 Zusatzfunktionen (prio niedrig) – Kai, 25. Juni 2025

- [ ] TODO:Messwertanzeige eines Eingangs: Zeitraum einstellbar, Bezeichnung und Einheit in die Messkurve, Datum in die Messkurve von DIA0 als Parameter
  - Einheit in eckigen Klammern und Chart Daten mit Parameter DIA0 usw.
  - Dashboard Tabelle Status 1 oder 0
  - AE ChartDaten von DIA0 bis DIA2 Stunden letzte 30 Tage
  - System Button auch von DIA0 bis DIA2
- [x] FIXME: Kabelüberwachung vertikal angezeigt
- [ ] TODO: Startseite Meldungen: Spalte Quelle wie bei Berichte (nicht "Modul") , kommen die von JSON nur 20 darstellen?
- [ ] TODO: Startseite Spaltenreihenfolge: Prio (farbiger Punkt), Zeitstempel, Quelle, Meldung, Status
- [x] TODO: Berichte Spaltenreihenfolge: Prio (farbiger Punkt), Zeitstempel, Quelle, Meldung, Status
- [x] TODO: Filter für Quelle
- [ ] TODO: System: Button bei jedem Messwert für Detailansicht (inkl. Kurve im Popup und Zeitauswahl)
- [ ] TODO: Einstellungen – Benutzerverwaltung: Admin kann Adminpasswort ändern
- [ ] TODO: Einstellungen – OPC: Anzahl der aktuellen Clients (ggf. KAS-Variable einbauen)
- [ ] TODO: Alle Kabelüberwachungsmodule mit ein Button Updaten , in Einstellungen und in Kabelüberwachungsmodul Modal
      ![Zusatzfunktionen Kai 25.06.2025](./TODOsScreenshots/Zusatzfunktionen_25-06-2025.png)
      Zeit bis Ende August
- [ ] TODO: Überall Littwin-Blau und ausgewählt und grau wie bei Navigation bei Mouse over
- [ ] ## TODO: Messwerteingänge Diagrammme /Messkurven
  23.07.2025
- [x] TODO: Isolationsfehler in Display anzeigen -> aktuell Zahl ist rot ohne Beschrifftung , es soll Zahl ISO MOhm und Isolationsfehler
- [x] TODO: Kilometer Km -> km kleingeschrieben 1000, 1024 wird Großgeschrieben Kilobyte Kb
- [x] TODO: Messwerteingänge Mouse couror wait beim laden, damit der user etwas wartet
- [ ] ## TODO: In KÜ, unter KÜ Balken/Bereich für Scheleife, Bereich für TDR wenn aktiv ist und Bereich für KVz wenn aktive ist

---

---

      24.07.2025

- [ ] TODO: Bei System Messkurven Cursor await bis die daten lädt
- [ ] TODO: in KÜ DISPLAY Fehler, ISO Wert und Schleifenwwert bei wechsel Zustand anzeigen während Schleifenmessung und Isowemmsung und kalibirirung
- [ ] TODO: Bug in DatePicker in KÜ
- [ ] TODO: Kurven für ISO, RSL und TDR
- [x] TODO: in KÜ Steckplatz in KÜ umbenennen
- [x] TODO: Firmware Update Bestätigung in Littwin blau auch progress in littwinblue
- [x] TODO: KÜ Firmware in progress Bitte Fenster nicht schließen
- [ ] TODO: KÜ Kurve und letzte historische Meldungen anzeigen -> später
- [ ] TODO: KVz später

Anzeige KÜ-Display:

1. Zeile Alarm: Isolationsfehler, Schleifenfehler, Aderbruch, Erdschluß, Messpannung: Immer in Rot; wenn kein Alarm, bleibt die Zeile leer

2. Zeile: Isowert: xx MOhm (großes M)

in Rot, wenn Iso-Fehler ansteht

Beispiel: ISO: 100 MOHm der beim Abliech: ISO: Abgleich

3. Zeile: Schleifenwert, xx kOhm (kleines k)

in Rot, wenn Schleifenfehler ansteht

## Beispiel:: RSL: 1,7 kOhm oder wenn Schleifenmessung aktiv: RSL: Messung

## 11.08.2025

- [x] TODO: Bei Schleife starten messen wie lange es dauert, dann entsprechend progress balken einbauen, 2 Minuten erstellt

# 13.08.2025

- [x] TODO: Das Sichern und das Zurücksichern der KÜ-Daten über die Webseiten funktioniert nicht. Anscheinend ruft die Webseite keine ACP-Webseite mit Daten "?KSB02=1" auf sondern nur Daten "KSB02=1". Die CPL will dann die Datei KSB02=1 laden die es ja nicht gibt.
- [ ] TODO: Kalibrieren Dauer entsprechend progress balken einbauen
- [ ] TODO: Abgleich Dauer entsprechend progress balken einbauen
- [ ] TODO: Benutzer passwort ändern
- [ ] TODO: PlayWright
- ISO Abgleich 10 Minuten
- CPL läuft auf BUS-System, Wenn ein Kabelüberwachung z.B. beschäftigt mit ein Schleifen-Messung oder Iso- Abgleich dann belastet den CPL nicht wenn andere KÜs bedient werden, das erleichtet den CPL sogar

# 14.08.2025

- [ ] TODO: Messwerteingänge Messkurven in Modal umwandeln
